Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.89.2026
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje: Wykonywanie pomiarów poziomów hałasu w środowisku powodowanego eksploatacją dróg publicznych, przemysłowego pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych oraz urządzeń, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Białegostoku, wraz z analizą wyników.

Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzanie badań hałasu na zlecenie Zamawiającego wraz z analizą wyników. Poszczególne pomiary zlecane będą protokołami konieczności w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez tut. Organ, wraz ze wskazaniem w nich obszaru objętego zleceniem.
W każdym z wymienionych powyżej przypadków zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji lokalizacji punktów pomiarowych w podanym uprzednio przez Zamawiającego obszarze objętym zleceniem. Uzgodnienie lokalizacji następuje w formie pisemnej, podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

1 Pomiary hałasu komunikacyjnego i pomiary towarzyszące

Pomiary hałasu komunikacyjnego należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824; Nr 288 poz. 1697). 

Zamawiający wymaga, aby w danym punkcie pomiarowym, Wykonawca:

· wykonał 24–godzinne pomiary poziomu hałasu (nieprzerwane) powodowanego przez ruch drogowy, wykorzystując procedurę ciągłej rejestracji hałasu,
· wyznaczył wartości równoważnego poziomu dźwięku A mierzonego hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D, LAeq N, w oparciu o wyniki ciągłej rejestracji zmian poziomu dźwięku w czasie odniesienia T,
· wykonał pomiary towarzyszące:

· natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), 

· prędkości pojazdów,

· warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie),
Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia badań metodami próbkowania lub pojedynczych zdarzeń akustycznych.

1.1 Warunki wykonywania pomiarów poziomów hałasu

Pomiary poziomu hałasu należy prowadzić: 

· w punktach uzgodnionych z Zamawiającym, 

· w dni robocze, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy, przy czym początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek o godzinie 6:00, a koniec w piątek o godzinie 22:00,

· w warunkach meteorologicznych, zapewniających najbardziej stabilne warunki w czasie rozprzestrzeniania się dźwięku z dodatnią składową prędkości wiatru od źródła do punktu pomiarowego, takich jak:

· temperatura od –10 °C do 50 °C, 

· wilgotność względna od 25 % do 98 %, 

· prędkość wiatru od 0 do 5 m/s określona na wysokości położenia najwyższego punktu lokalizacji, 

· ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa, 

· brak opadów atmosferycznych. 

Pomiarów poziomu hałasu nie należy prowadzić: 

· w miesiącach: lipiec i sierpień,
· w czasie, gdy mogą one zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu lub osobom wykonującym pomiar,

· w trakcie, kiedy następują zakłócenia akustyczne nie związane z ruchem drogowym, 
które mogą mieć wpływ na wyniki,

· w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem.

1.2 Warunki wykonywania pomiarów towarzyszących

Pomiar natężenia ruchu drogowego należy prowadzić:

· w danym punkcie pomiarowym (przekroju), w tym samym czasie odniesienia jak pomiar poziomu hałasu, 

· w interwałach 1-godzinowych (rozpoczynanych o pełnej godzinie, np. 22.00),

· dla każdego kierunku ruchu oddzielnie, niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danych kierunkach, 

· z podziałem pojazdów na kategorie. 

Na potrzeby pomiarów natężenia ruchu pojazdy powinno się dzielić na co najmniej 4 kategorie:

· kategoria 1 : lekkie pojazdy samochodowe

· kategoria 2 : średnie pojazdy ciężarowe

· kategoria 3 : pojazdy ciężarowe

· kategoria 4 : dwukołowe pojazdy silnikowe.

Pomiar prędkości potoku pojazdów:

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości pojazdów metodami manualnymi opisanymi w publikacji: Tracz M. z zespołem. Pomiary i badania ruchu drogowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1984, np. metodą stoperową opartą 
na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

Pomiary parametrów meteorologicznych należy wykonywać równocześnie z pomiarem hałasu. Dopuszcza się, pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie pomiarowym, jako reprezentatywnym dla innych punktów, o ile odległość między tymi punktami nie jest większa niż 150 m, a pomiar jest wykonywany w tym samym czasie odniesienia.

1.3 Wytyczne dla Wykonawcy:

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.

Wykonawcę zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie wykonywania pomiarów z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w formie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl lub pzdanuczyk@um.bialystok.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 85 879 7384.
W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca:

· jest obowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz przepisów BHP;

· jest zobowiązany do wykonywania pomiarów z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
dla użytkowników drogi oraz przygotowujących i wykonujących pomiary;

· jest zobowiązany, w przypadku zaistnienia potrzeby, do zabezpieczenia terenu pomiarów 
w czasie ich trwania; niezbędne prace wykonana we własnym zakresie i na własny koszt;

· uzyska wszelkie zgody na wejścia na teren, konieczne do wykonania pomiarów i ewentualnych zabezpieczeń terenu w czasie ich trwania;

· ponosi we własnym zakresie koszty zakupu map i pozyskania innych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia; 

· ponosi we własnym zakresie koszty związane z naprawieniem szkód powstałych w związku i w trakcie realizacji zamówienia.

1.4 Wymagania dotyczące zestawów pomiarowych

Zestawy przyrządów pomiarowych, tj. mierników poziomu dźwięku wraz z mikrofonem 
oraz innych przyrządów używanych do pomiarów poziomów dźwięku, powinny mieć 1 klasę dokładności. Mikrofony pomiarowe powinny mieć założone osłony przeciwwietrzne, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wzorcowe źródła dźwięku używane do wzorcowania toru pomiarowego powinny mieć klasę dokładności minimum 1.

Wszystkie przyrządy używane do pomiarów hałasu powinny być wzorcowane, a sposób wzorcowania musi być zgodny z instrukcją dostarczoną przez producenta przyrządu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów świadectw wzorcowań przyrządów pomiarowych do wglądu.
W pomiarach powinny być stosowane zestawy przyrządów pomiarowych wykonujących automatyczne pomiary hałasu, warunków meteorologicznych i prędkości pojazdów. 

2 Wykonywanie pomiarów poziomów hałasu, wyrażonego wskaźnikami LAeqD 
i LAeqN, pochodzącego z instalacji lub urządzeń emitujących hałas.

Warunki wykonywania pomiarów poziomów hałasu.

Metodyka wykonania pomiarów.

Pomiary poziomów hałasu wykonać zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 r. poz. 1706), zwanego dalej rozporządzeniem.
2.1 Lokalizacja - miejsce wykonania pomiarów. 

Pomiary poziomów hałasu wykonać dla instalacji lub urządzeń emitujących hałas, położonych na terenie Białegostoku. 
Pomiar poziomu hałasu należy wykonać: 
- w 1 pkt przy elewacji budynku eksponowanej na hałas lub w świetle okna kondygnacji eksponowanej na hałas – jednego z lokali mieszkalnych znajdujących się we wskazanym budynku oraz pomiar tła akustycznego za budynkiem. 
Lokalizację punktów pomiarowych należy wyznaczyć wg kryteriów określonych w dziale B, załącznika nr 7 do rozporządzenia.
Punkt w świetle okna sytuować w odległości 0,5 ÷ 2,0 m od elewacji budynku, przy czym zaleca się, by okno było otwarte bądź na wysokości 4 m ± 0,2 m nad powierzchnią terenu, gdy nie ma możliwości wykonania pomiarów hałasu w świetle okna na danej kondygnacji.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję lokalizacji punktów pomiarowych. Uzgodnienie lokalizacji następuje w formie pisemnej, podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2.2 Pomiary poziomu hałasu i pomiary towarzyszące

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył wartości równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażone wskaźnikami LAeqD, LAeqN, metodą pomiarową. 

Pomiary towarzyszące

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas pomiarów hałasu wykonał pomiary warunków meteorologicznych (temperatura, wilgotność względna, średnia prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne).

2.3 Warunki wykonywania pomiarów 

Pomiary poziomu hałasu należy prowadzić: 

- w punktach wskazanych przez Zamawiającego w protokole konieczności, 

- w dni uzgodnione z Zamawiającym – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt 1.3, 

- w warunkach meteorologicznych, określonych na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m 
nad poziomem terenu, nieprzekraczających:

· warunków określonych przez producenta w instrukcji obsługi przyrządu;

· poniższych warunków granicznych, o ile są one ostrzejsze niż dopuszczane 
przez producenta:

	temperatura
	od -10°C do 50°C

	wilgotność
	od 25% do 90%

	średnia prędkość wiatru
	do 5 m/s

	ciśnienie atmosferyczne
	od 900 hPa do 1100 hPa


W przypadku konieczności wykonania pomiarów w warunkach różnych od wyżej określonych wartości temperatury lub wilgotności niezbędne jest uzasadnienie tego odstępstwa w sprawozdaniu z pomiarów oraz dodatkowa analiza jego wpływu na wiarygodność pomiaru i na niepewność wyniku.

Pomiarów poziomu hałasu nie należy prowadzić: 
- w czasie, gdy mogą one zagrażać bezpieczeństwu klientów i pracowników lokalu, mieszkańców lub osób znajdujących się w pobliżu lub osobom przygotowujących i wykonujących pomiary,

- w trakcie, kiedy następują zakłócenia akustyczne nie związane z eksploatacją urządzeń 
i instalacji.

2.4
Wymagania dotyczące zestawów pomiarowych
Zestawy przyrządów pomiarowych należy wyznaczyć wg kryteriów określonych w dziale C, załącznika nr 7 do rozporządzenia.

3 W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące elementy

Pomiary wykonywane metodą pomiarową:

a. w skład pomiarów wchodzi: wykonanie pomiarów, opracowanie sprawozdania 
i przesłanie go (w wersji papierowej) do Departamentu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

b. pomiary należy wykonać w odniesieniu do terenu chronionego akustycznie w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zlecenia z Departamentu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku (w przypadku wystąpienia 
w założonym okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac będących przedmiotem zlecenia, termin prac ulega automatycznie przedłużeniu o ilość dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki),

c. o ustalonym przez siebie terminie i godzinie pomiarów należy powiadomić Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (telefonicznie lub e-mailem) 
oraz ew. stronę interweniującą (telefonicznie lub e-mailem), celem ew. wzięcia udziału 
w pomiarach.

4 Sposób przekazania przedmiotu zamówienia

Ustala się 1-etapowe przekazanie przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca przedstawi opracowanie, które winno zawierać m.in.: 

a) charakterystykę obszarów podlegających ochronie pod względem akustycznym (podział ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu);

b) identyfikację terenów objętych ochroną akustyczną (analizę istniejącego zagospodarowania terenów należy dokonać na podstawie obowiązujących zapisów prawa miejscowego - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub stanu faktycznego);

c) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu; 

d) przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów hałasu; 

e) lokalizację punktów - miejsce wykonania pomiarów musi być przedstawiona na mapie 
wraz z określeniem dokładnej lokalizacji przy użyciu urządzeń GPS (współrzędne X, Y);

f) porównanie wyników pomiarów hałasu z wartością poziomu dopuszczalnego 
wraz z interpretacją wyników o braku lub występowaniu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, wskazanie obiektów o przekroczonych standardach akustycznych;
g) wyniki pomiarów należy odnieść do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);
h) określenie możliwych do zastosowania działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania hałasu, jeżeli badania wykazały występowanie przekroczeń standardów hałasu. 

2. Sprawozdanie z pomiarów powinno być zgodne:
i) W przypadku hałasu komunikacyjnego - z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 czerwca 20011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824; Nr 288 poz. 1697);
j) w przypadku hałasu przemysłowego – z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2023 r. poz. 1706).
3. Sprawozdanie z pomiarów powinno być opatrzone symbolem akredytacji PCA wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

4. Wykonawca dostarczy:

· 2 egz. opracowania, o którym mowa w pkt 1, w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna być wykonana w formacie PDF, ew. załączniki graficzne w formacie PDF. Inne formaty wymagają dodatkowej zgody Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla każdej ze wskazanych w zamówieniu lokalizacji (dla każdego punktu pomiarowego) przygotował odrębne sprawozdanie z wykonania pomiarów. Dopuszcza się wykonanie zbiorczego sprawozdania uwzględniającego więcej niż jeden punkt pomiarowy, wówczas gdy dla jednego zakładu bądź drogi wykonywane są pomiary hałasu w kilku punktach w tym samym czasie.
